	보 도 자 료
	보도일시		2017년 4월 20일 조간(4. 19. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	환경부 수도정책과		조희송 과장/ 남궁현 사무관/ 오승훈 주무관
				044-201-7110 / 7116 / 7120
		국립환경과학원 상하수도연구과		이원석 과장 / 최인철 연구관
				032-560-8340 / 8341
	배포일시		2017. 4. 18. / 총 6매

‘과망간산나트륨’ 먹는물 수처리제로 추가 지정

◇ 상수원에서 망간농도 증가할 경우 정수장에서 효과적 제거 기대

□ 환경부(장관 조경규)는 댐과 저수지를 취수원으로 이용하는 일부지역의 겨울철 망간으로 인한 수돗물 탁수 민원을 근본적으로 해결하여 깨끗한 수돗물을 공급하기 위해 ‘과망간산나트륨’을 먹는물 수처리제로 추가 지정할 계획이라고 밝혔다.

○ 망간은 ‘먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙(환경부령)’ 상의 심미적 영향 물질로써, 정수장에서 제거되지 않을 경우 수돗물의 맛과 냄새를 일으키고 급수관에 축적되어 흑수(黑水)를 발생시킬 수 있는 물질로 알려져 있다.

□ 물보다 비중이 큰 망간은 평상 시에 호소 등의 바닥에 축적되어 있다가 가뭄으로 호소의 저수율이 낮아지거나, 겨울철 전도(顚倒)현상*이 발생하면 취수구로 유입될 수 있다.

* 전도현상(turn over) : 저수지 표층의 수온이 낮아져 표층과 심층의 물이 섞이게 되는 현상

□ 먹는물 수처리제로 추가 지정되는 ‘과망간산나트륨’은 국립환경과학원에서 올해 1월부터 3월까지 제거효과를 실험한 결과 90% 이상의 높은 제거효율을 보인 것으로 나타났다.

○ 추가 실험 결과, 수질 안전성에도 문제가 없는 등 먹는물 수처리제로 적합한 것으로 확인됐다.

□ 특히, ‘과망간산나트륨’은 주입설비가 간단하고 취급이 용이하여, 고농도 망간이 유입이 되더라도 효과적으로 처리할 수 있을 것으로 기대된다.

○ 현재 정수장에서는 원수에 포함된 망간을 처리할 때 염소 또는 망간사(沙) 여과지를 이용하여 제거하고 있다.

○ 그러나 염소 처리에 의한 망간 제거율은 10～60%로 낮은 편이어서, 고농도 망간이 유입될 때에는 처리에 한계를 보인다.

○ 망간사(沙) 여과의 경우 제거 효율은 90% 이상으로 높은 편이나, 고농도 망간이 일시적으로 유입되면 평상 시의 여과모래를 망간사(沙)로 신속히 교체하는 것이 힘들어 초기 대응이 어렵다.

□ 환경부는 ‘과망간산나트륨’을 먹는물 수처리제로 지정하기 위한 고시 개정안을 환경부 누리집(www.me.go.kr)에 공개하고 5월 말까지 이해관계자의 의견수렴을 거쳐 올해 상반기 내로 고시할 예정이다.

□ 조희송 환경부 수도정책과장은 “앞으로 ‘과망간산나트륨’이 먹는물 수처리제로 사용되면, 정수장에 고농도 망간이 유입되더라도 깨끗하고 안전한 수돗물을 생산할 수 있을 것”이라고 말했다.

붙임  1. 망간 물질정보.

2. 과망간산나트륨에 의한 망간 제거 기작.

3. 질의응답.

4. 전문용어 설명.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 환경부 수도정책과 남궁현 사무관(☎ 044-201-7116) 또는 오승훈 주무관(☎ 7120)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		망간 물질정보

□ 물질정보

○ (CAS No) 7439-96-5

○ (끓는점) 2,061℃, 녹는점 : 1,246℃

○ (원자량) 54.93 (Mn), 비중 : 7.3

○ (용해도) 불용성

○ (성  상) 은백색의 금속

○ (발생원) 자연상태 존재 외에도 산업 폐수, 망간전지의 폐기, 표백 및 소독에 의한 누출 등에 의해 발생

□ 환경적 특성

○ (환경잔류성) 주로 화강암 지대에 많이 존재하고 그 외에 호소, 저수지, 식품(육류, 어류, 채소) 등에 존재함

○ (수질영향) 수돗물의 맛과 냄새를 유발하고, 급수관에 축적되어 흑수(黑水)의 원인이 됨

○ (발암성평가)

IARC (국제암연구소)	US EPA (미국환경보호청)	산업안전보건법
-	D (인간 발암성에 대해 분류 불가능)	-

□ 먹는물 수질기준

(단위 : mg/L)

구분	한국	WHO	미국	일본	EU
망간	0.051)	-	0.052)	0.05	0.05

1) 수돗물 수질기준

2) NSDWR : National Secondary Drinking Water Regulation(수질감시항목)

붙임 2		과망간산나트륨에 의한 망간 제거 기작

□ ‘과망간산나트륨’은 물속의 용존망간(Mn2+)을 입자성 망간(MnO2)으로 변환시키며, 응집제를 주입하게 되면 입자성 망간은 플록(floc)에 부착되어 침전 및 여과과정을 거쳐 물에서 제거됨

※ 망간제거 이론식 : 3Mn2+ + 2NaMnO4 + 2H2O → 5MnO2(s)↓ + 2Na+ + 4H+

<전체공정도>

<제거기작>

붙임 3		질의응답

1. 망간농도가 주로 언제 높아지는지?

□ 저수율이 하락하거나 겨울철 전도현상* 발생시 심층의 용출 망간이 중상층으로 확산되어, 취수구 부근의 망간농도가 높아지게 됨

* 전도현상(turn over) : 저수지 표층의 수온이 낮아져 표층과 심층의 물이 섞이게 되는 현상

□ 망간농도가 높아지는 시기에 과망간산나트륨을 수처리제로 사용할 경우 정수처리가 효과적임

2. 과망간산나트륨이 실제 사용된 사례가 있는지?

□ 미국, 유럽 등 해외에서는 ‘과망간산나트륨’을 정수장 유입 원수의 철, 망간 제거와 염소 소독으로 인한 부산물 저감을 목적으로 사용하고 있음

3. 정수장에 과망간산나트륨 사용에 어려움은 없는지?

□ 정수장에서 과망간산나트륨을 사용하기 위해서는 약품저장탱크와 주입펌프 등 간단한 주입설비만 갖추면 사용할 수 있음

붙임 4		전문용어 설명

○ (원수) 음용·공업용 등으로 제공되는 자연상태의 물

○ (상수원) 음용·공업용 등으로 제공하기 위하여 취수시설을 설치한 지역의 하천·호소·지하수·해수 등을 말함

○ (수처리제) 자연 상태의 물을 정수(淨水) 또는 소독하거나 먹는물 공급시설의 산화방지 등을 위하여 첨가하는 제제로, 환경부가 지정 고시한 수처리제만 사용할 수 있음

※ 현재 염소, 활성탄, 오존 등 27종 고시

○ (망간사) 모래여과사에 산화제를 이용하여 망간을 코팅시킨 것

일반 모래여과지 표면	망간사 여과지 표면