환경부고시 제2016-128호

토양정밀조사의 세부방법에 관한 규정[환경부고시 제2013-59호, 2013.6.5.]을 다음과 같이 일부 개정합니다.

2016년 7월 4일

환 경 부 장 관

토양정밀조사의 세부방법에 관한 규정

제1장 총   칙

1. 목  적

이 고시는 「토양환경보전법」제2조제6호 및 같은 법 시행규칙 제1조의4에 따라 토양정밀조사의 조사항목, 시료채취 방법 등 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

가. 「토양환경보전법」제5조제4항, 제11조제3항, 제14조제1항 및 제15조제1항에 따라 실시하는 토양정밀조사에 적용한다.

나. 토양정밀조사는 본 지침에 따라 실시하여야 한다. 다만, 기초 및 개황조사 결과 등에 따른 오염가능 물질의 종류, 건물 등 지장물과 지질여건 등 객관적인 자료를 토대로 조사결과에 영향을 주지 아니하는 범위 내에서 필요한 경우 토양오염조사기관의 책임 하에 조사면적, 조사대상 오염물질의 종류, 시료채취 밀도 및 심도를 일부 조정하여 조사를 실시할 수 있다.

다. 나목 단서에 따라 조사 내용을 일부 조정하여 실시한 경우 토양오염조사기관은 조정사유와 이를 증명할 수 있는 자료를 토양정밀조사 결과보고서에 포함하여 작성․제출하여야 한다.

3. 조사 기관

토양정밀조사는 법 제23조의2에 따른 토양오염조사기관이 실시한다.

제2장 조사방법

1. 조사항목

다음 각 목에서 정한 항목에 대해 조사한다.

가. 토양측정망 운영 및 토양오염실태 조사결과, ｢토양환경보전법｣ 제4조의2에 따른 토양오염우려기준(이하 “우려기준”이라 한다)을 초과하는 토양오염물질 및 토양 pH

나. 토양측정망 및 토양오염실태조사 지점외의 지역으로서 우려기준을 초과하거나 초과할 가능성이 있다고 판단되는 토양오염물질 및 토양 pH

2. 조사절차

토양정밀조사는 기초조사, 개황조사, 정밀조사의 순서에 따라 3단계로 실시한다. 다만, 토양오염도검사 결과 우려기준을 초과한 특정토양오염관리대상시설과 토양오염물질 운반차량 전복, 지상저장시설의 파손에 따른 오염물질의 유출 등 오염사고 발생지역에 대하여는 개황조사를 생략하고 바로 정밀조사를 실시할 수 있다.

가. 기초조사

자료조사, 청취조사 및 현지조사 등을 통하여 토양오염 가능성 유무를 판단하기 위한 것으로 다음과 같은 방법으로 조사한다.

1) 토지사용 이력 및 오염현황 조사

가) 토지이용의 이력 및 과거의 사업활동을 파악(관련 인․허가 서류와 해당 토지의 지적공부 등을 확보)

나) 대상 부지의 토양오염검사 자료 확인(토양오염도검사, 누출검사, 지하수 오염검사 등)

2) 시설내역조사

가) 대상물질을 포함한 원․부재료, 사용약품 등의 종류와 사용량, 보관장소, 보관방법 및 보관량, 사용기간 등

나) 시설의 파손, 사고 등에 의한 대상물질의 누출유무 및 누출량

다) 과거 및 현재의 관련시설 설치 및 운영현황(필요한 경우 항공사진 등 입수) 등

3) 현지 확인조사

가) 부지의 이용현황, 관련 시설의 설치 및 가동상태 등을 확인

나) 토지현황 및 시설내역 조사결과 등을 토대로 토양오염물질의 성상(액상, 겔 상태의 고상 등), 오염물질의 확산방향 및 오염범위의 추정(예, 광산지역의 경우 폐석 및 광미의 양, 매립지의 경우 폐기물 종류 및 매립량 등을 고려하여 확인)

4) 기  타

가) 대상지역의 지적도 및 지형도, 오염 영향권 내에 위치하는 시설의 종류 및 위치, 인구수, 식생상태와 연간 강수량 등

나) 폐수 및 폐기물 등의 발생경로(폐기물을 매립 또는 재활용한 경우 그 장소를 파악)

다) 기타, 토양오염의 영향을 파악할 수 있는 관련자료

나. 개황조사

오염토양 정화 및 토양오염 방지를 위한 조치가 필요한 지역의 오염물질 종류, 오염면적 및 오염범위 등을 파악하기 위한 사전 개략조사이며, 이를 기준으로 정밀조사를 실시한다.

1) 광산활동 관련지역

가) 대상지역 : 광산(휴･폐광산 포함) 및 제련소 부지와 오염가능 주변지역

나) 대상시료 : 토양 (표토, 심토). 필요 시 하천수, 농업용수, 수로저질을 조사대상에 포함

다) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 표토(지표면 하부 15㎝까지를 말한다. 이하 같다)

시료채취 지점수는 오염가능지역의 면적이 100,000㎡ 이하일 경우에는 10,000㎡당 1개 이상의 지점으로 하고, 100,000㎡를 초과할 경우에는 100,000㎡까지는 10,000㎡당 1개 이상의 지점과 100,000㎡을 초과할 때부터는 50,000㎡당 1개 이상의 지점을 선정

<표 1> 광산활동 관련지역의 시료채취 지점 수 산정기준

조 사 면 적	시료채취 지점 수 산정기준	최소지점 수
면적≤10,000㎡	10,000㎡당 1개 이상	1
10,000㎡〈면적≤20,000㎡		2
․ ․		․ ․
90,000㎡〈면적≤100,000㎡		10
100,000㎡〈면적≤150,000㎡	100,000㎡까지는 10,000㎡당 1개 이상과 100,000㎡를 초과할 때부터는 50,000㎡당 1개 이상 추가	11
150,000㎡〈면적≤200,000㎡		12
200,000㎡〈면적≤250,000㎡		13
․ ․		․ ․

(2) 심토

(가) 표토 시료 수 3개 지점 당 1개 지점 이상의 비율(최소 1개 지점 이상)로 지표면에서 1m까지를 기준으로 토양을 채취하며, 시료는 0~15㎝, 15~30㎝, 30~60㎝, 60~100㎝ 깊이의 간격에서 각각 1점 이상씩 채취

(나) 오염물질 종류, 오염원인 및 지질상태 등을 고려하여 지표면에서 1m이상 깊이까지 오염물질이 확산될 우려가 있다고 판단되는 경우 1m까지는 (가)의 방법에 따라 시료를 채취하고, 1m를 초과한 깊이에서는 50㎝ 간격으로 시료를 추가 채취

라) 시료채취방법

(1) 광  산

광산부지와 광산하류의 주변 하천에 인접한 농경지에 대해 하천수의 흐름방향, 농경지에 하천수의 이용여부 및 광미 등 오염물질의 농경지로의 유실가능성 등을 고려하여 거리별로 시료를 채취

(2) 제련소

대상지역의 풍향을 고려하여 방위별로 시료를 채취하되, 1개 지점의 면적은 600～1,000㎡를 1구역(區域)로 하고, 그 지점의 시료 채취

(3) 주변지역

광산 및 제련소로 인해 주변지역의 오염이 우려되는 경우 영향권 내의 주변지역에 대하여도 조사를 실시

2) 폐기물 매립 및 재활용지역

가) 대상지역：폐기물 매립시설과 폐기물이 성토재 등으로 토양에 사용되어 오염이 우려되는 지역과 주변지역

나) 대상시료：토양 (표토 및 심토). 필요 시 폐기물, 하천수, 농업용수, 수로저질을 조사대상에 포함

다) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 표토

시료채취 지점수는 오염가능지역의 면적이 10,000㎡ 이하일 경우에는 1,000㎡당 1개 이상 지점으로 하고, 10,000㎡를 초과할 경우에는 10,000㎡까지는 1,000㎡당 1개 이상의 지점과 10,000㎡을 초과할 때부터는 2,000㎡당 1개 이상의 지점을 선정

<표 2> 폐기물 매립 및 재활용지역 시료채취 지점 수 산정기준

조 사 면 적	시료채취 지점 수 산정기준	최소지점 수
면적≤1,000㎡	1,000㎡당 1개 이상	1
1,000㎡〈면적≤2,000㎡		2
․ ․		․ ․
9,000㎡〈면적≤10,000㎡		10
10,000㎡〈면적≤12,000㎡	10,000㎡까지는 1,000㎡당 1개 이상과 10,000㎡를 초과할 때부터는 2,000㎡당 1개 이상 추가	11
12,000㎡〈면적≤14,000㎡		12
․ ․		․ ․

(2) 심토

(가) 오염우려심도가 15m 이내일 경우

표토 시료 수 3개 지점 당 1개 지점 이상의 비율로 채취(최소 1개지점 이상)하며, 그 깊이는 원칙적으로 지표면에서 15m 깊이까지로 하여 2.5m 이내의 간격에 1점 이상의 시료를 채취하고, 15m 이내에 암반층(불투수층을 말한다. 이하 같다)이 나타나면 그 깊이까지로 함.

<표 3> 심도별 시료채취 지점 수

조사 깊이 (m)	시료채취 지점수	시료채취 간격 (m)
0～5.0	총 5점 이상	1.0 이내
0～7.5		1.5 이내
0～10		2.0 이내
0～15	총 6점 이상	2.5 이내
15 초과	2.5m 당 1점 이상 추가	2.5 이내

(나) 오염우려심도가 깊이 15m를 초과하는 경우

토양이 오염된 깊이까지 시료를 채취하되, 15m를 초과하는 지점부터는 2.5m 간격에 1점 이상의 토양시료를 추가로 채취

(다) 매립 또는 재활용 층이 깊이 15m를 초과한 경우

폐기물 매립 또는 재활용 층의 하단부가 지표면에서 깊이 15m를 초과한 지점에 위치한 경우 그 하단부에서 최소 5m 이상의 깊이까지 2.5m 간격에 1점 이상의 시료를 추가로 채취

※ 시료채취 지점 수 산정(예시 : 매립하단부가 20m에 위치한 경우): 깊이 15m까지 6점 이상, 15m부터 25m까지 2.5m간격으로 4점 이상을 추가로 채취하여 총 10점 이상의 시료를 채취

라) 시료채취방법

(1)  매립지의 지형특성에 따른 시료채취 방법

(가) 평지에 위치하고 있는 경우

그림 1과 같이 오염물질이 확산되는 4방위 지역 및 그 주변 영향범위까지를 확산지역으로 선정하고, 확산지역에 대한 시료채취 지점 수는 상기 시료채취 밀도에 따름

(나) 산간 계곡에 위치한 경우

그림 2와 같이 자료조사 및 현장조사를 통하여 오염확산 및 추정지역의 영향범위를 선정하고, 영향범위에 대한 시료채취 지점 수는 상기 시료채취 밀도에 따름

	확산지역				인접						인접
					지역						지역
확산지역	매립지	확산지역					매립지 매립범위
					↓ ↓ ↓매립지 방벽↓ ↓ ↓
	확산지역				•				•			•
					•	오염확산			•	추정지역		•
					•				•			•

그림 1. 평지인 경우                 그림 2. 산간 계곡인 경우

(2) 폐기물 매립시설 또는 재활용지역 하부토양의 시료채취 방법

매립 또는 재활용(매립중이거나 사후관리 중인 매립시설은 제외)된 폐기물 층의 하부 심토에 대한 조사가 필요한 경우, 매립층 하단부에서 5m 이상까지 2.5m 간격에 1점 이상의 시료를 채취

3) 산업지역

가) 대상지역：산업단지, 공장 등

나) 대상시료：토양(표토․심토)

다) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 표토

시료채취 지점수는 오염가능지역의 면적이 1,000㎡ 이하일 경우에는 500㎡당 1개 이상 지점으로 하고, 1,000㎡를 초과할 경우에는 1,000㎡까지는 500㎡당 1개 이상의 지점과 1,000㎡을 초과할 때부터는 1,000㎡당 1개 이상의 지점을 선정

<표 4>  산업지역의 시료채취 지점 수 산정기준

조 사 면 적	시료채취 지점 수 산정기준	최소지점 수
면적≤500㎡	500㎡당 1개 이상	1
500㎡〈면적≤1,000㎡		2
1,000㎡〈면적≤2,000㎡	1,000㎡까지는 500㎡당 1개 이상과 1,000㎡를 초과할 때부터는 1,000㎡당 1개 이상 추가	3
2,000㎡〈면적≤3,000㎡		4
3,000㎡〈면적≤4,000㎡		5
․ ․		․ ․

(2) 심토

(가) 표토 시료 수 3개 지점 당 1개 지점 이상 비율로 채취(최소 1개  지점 이상)하며, 그 깊이는 원칙적으로 지표면에서 15m 깊이까지로 하여 2.5m 이내 간격으로 1점 이상의 시료를 채취하되, 15m 이내에서 암반층이 나타나면 그 깊이까지로 함(표3 참조)

(나) 심토 채취대상 중 토양오염물질 저장시설이 15m를 초과한 깊이까지 설치된 경우 저장시설 하부에서 5m 깊이까지 2.5m간격으로 1점 이상의 시료를 추가로 채취함

라) 시료채취방법

(1) 심토의 시료채취 지점은 토양오염물질 저장 또는 사용시설 설치지역 등 토양오염의 우려가 큰 지점을 우선 대상으로 선정

(2) 토양오염물질 저장시설에 저장조실벽이 있는 경우 그림 3과 같이 4면에서 시료를 채취

(3) 여러 개의 토양오염물질 저장시설 또는 토양오염물질 사용시설이  대상지역 내에 분산되어 있을 경우 그림 4와 같이 각각의 시설 외곽 경계선을 기준을 4방위에서 시료를 채취

								●						●
		●				●				●		●				●
								●						●
●				●
								●						●
		●				●				●		●				●
								●						●

그림 3. 저장조실벽이 있는 경우    그림  4. 여러시설이 혼재하는 경우

(4) 산업지역에 유류 및 유독물 등 저장시설이 설치된 경우 저장시설과 주변 오염예상 지역에 대하여는 “4) 유류 및 유독물 등 저장시설”의 조사방법을, 그 외의 지역은 산업지역의 조사방법에 따라 구분하여 조사 실시

(5) 개황조사 과정에서 저장시설 설치부지 주변지역이 오염될 우려가 있는 경우 해당 부지를 조사대상에 포함

4) 유류 및 유독물 등 저장시설

가) 대상지역：토양오염물질 저장시설 설치부지 및 주변지역

나) 대상시료：토양(표토․심토), 필요 시 지하수를 조사대상에 포함

다) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 지상저장시설

(가) 표토

우려기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는 시설(토양오염도검사 결과에 따른 정밀조사 시에는 초과한 시설을 말한다)에 대해 저장시설 별로 주변의 4방위와 오염심도를 고려하여 오염된 지점으로부터 일정거리 이격된 지점에서 시료를 채취(그림 3 및 그림 4 참조)

(나) 심토

우려기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는 시설(토양오염도검사 결과에 따른 정밀조사 시에는 초과한 시설을 말함)의 주변 4방위의 시료채취 지점 중 오염의 우려가 큰 1개 지점 이상과 오염의 확산이 예상되는 일정거리 이격된 지역에서 1개 지점 이상을 선정, 15m 깊이까지 채취하되, 15m 이내에서 암반층이 나타나면 그 깊이까지로 함(심도별 시료채취 지점은 <표3> 참조)

(2) 지하저장시설(반지하 저장시설을 포함)

(가) 표토 및 심토

우려기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는 시설(토양오염도검사 결과에 따른 정밀조사 시에는 초과한 시설을 말함)의 주변 4방위와 토양오염의 우려가 있는 지점을 기준으로 오염확산이 예상되는 일정거리 이격된 지점을 선정하여 깊이 15m까지의 시료를 채취하되, 15m 이내에서 암반층이 나타나면 그 깊이까지로 함. 다만, 저장시설의 바닥이 깊이 15m를 초과한 위치에 설치된 경우 저장시설 하부 5m 이상까지로 하되, 2.5m 이내 간격으로 1점 이상의 시료를 추가로 채취(심도별 지점 수는 <표 3> 참조)

라) 시료채취방법

(1) 토양오염물질 저장시설에 저장조실벽이 있는 경우 그림 3과 같이 4면에서 시료를 채취

(2) 여러 개의 토양오염물질 저장 또는 사용시설이 조사대상 지역 내에 분산되어 있을 경우 그림 4와 같이 각각의 시설 외곽 경계선을 기준을 4방위에서 시료를 채취

(3) 개황조사 과정에서 저장시설 설치부지 주변지역이 오염될 우려가 있는 경우 인근 부지를 조사대상에 포함하여야 함

5) 사격장

가) 대상지역：사격장으로 사용 중이거나 사용되었던 지역과 주변지역

나) 대상시료：토양(표토․심토), 필요 시 지하수와 주변 수계의 하천수를 포함

다) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 표토

시료채취 지점 수는 사격장 부지 및 영향지역의 면적이 10,000㎡이하일 경우에는 1,000㎡ 당 1개 이상의 지점으로 하고, 10,000㎡를 초과할 경우에는 10,000㎡까지는 1,000㎡당 1개 이상의 지점과 10,000㎡을 초과할 때부터는 2,000㎡당 1개 이상의 지점을 선정(시료채취 지점 수 산정은 <표 2> 참조)

(2) 심토

표토 시료 수 3개 지점 당 1개 지점이상의 비율로 채취(최소 1개지점 이상)하며, 시료채취 심도는 오염이 확산된 깊이까지로 하되, 1m까지는 0~15㎝, 15~30㎝, 30~60㎝, 60~100㎝에서, 그 이하는 1m 간격으로 각각 1점 이상의 시료를 채취

(3) 주변 수계

하천 등 지표수에 의한 오염의 수계확산이 우려될 경우 위 표토 및 심토 시료채취 기준에 따라 시료채취

라) 시료채취방법

(1) 시료채취는 피탄지를 중심으로 오염특성에 따른 확산가능성을 고려하여 방위별로 시료를 채취하며, 수계확산 우려지역의 경우 주오염원인 피탄지를 기점으로 하천에 인접한 부지에 대하여 오염원의 특성과 수계 상황 등을 고려하여 거리별로 시료를 채취

6) 기타 지역

가) 대상지역：유류사고 지역 등 토양오염물질 유출로 인한 토양오염발생 가능지역

나) 대상시료：토양(표토․심토). 오염확산의 우려 등 필요한 경우 지하수 및 주변수계의 하천수 등을 포함

다) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 표토

시료채취 지점 수는 오염가능지역의 면적이 1,000㎡ 이하일 경우에는 500㎡당 1개 지점 이상으로 하고, 1,000㎡를 초과할 경우에는 1,000㎡까지는 500㎡당 1개 이상의 지점과 1,000㎡을 초과할 때부터는 1,000㎡당 1개 이상의 지점을 선정(시료채취 지점 수 산정은 <표4> 참조). 다만, 토양오염물질 유출 등의 사고가 발생된 지역은 유출 및 확산우려 지역을 대상으로 시료를 채취

(2) 심토

(가) 오염사고 발생지역

사고로 토양오염물질이 누출된 경우 누출 및 확산우려 지역을 중심으로 지질특성을 고려하여 시료채취 깊이를 2m이상으로 하되, 2m까지는 50㎝, 2m 초과 지점은 1m 간격으로 시료를 채취

(나) 기타 지역

표토 시료 수 3개지점 당 1개 지점 이상의 비율로 채취(최소 1개 지점 이상)하며, 그 깊이는 지표면에서 15m 깊이까지로 하여 2.5m 이내 간격으로 1점 이상씩 시료를 채취하고, 15m 이내에 암반층이 나타나면 그 깊이까지로 함(<표 3>참조).

라) 시료채취방법

(1) 시료채취는 오염가능성이 큰 지점을, 토양오염물질 운송차량 전복 등 오염사고 발생지역은 오염물질 유출지역을 중심으로 시료를 채취

다. 정밀조사

개황조사 결과 우려기준을 초과하거나 오염이 우려되는 농도(중금속과 불소는 우려기준의 70%, 그 밖의 오염물질은 우려기준의 40%를 초과하는 농도를 말한다. 이하 같다)에 해당하는 지역과 심도를 대상으로 정밀조사를 실시한다.

1) 광산활동 관련지역

가) 대상시료

(1) 토양(표토 및 심토)

(2) 농업용수：3～8지점 (조사면적을 감안 하여 조정)

(3) 수로저질：3～8지점 (농업용수와 동일 지점)

(4) 광재：2점

(5) 갱내수 : 갱구 당 1점

나) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 토  양

(가) 표토(0～15㎝) 시료는 조사대상 지역에 대하여 1,500㎡당 1개 지점 이상을 선정하여 채취

(나) 심토는 표토 시료 수 3개 지점 당 1개 지점 이상의 비율 하되, 오염이 우려되는 농도의 깊이까지로 하며, 깊이별로 시료는 0～15㎝, 15～30㎝, 30～60㎝, 60～100㎝, 1m 초과 시 50㎝ 간격으로 채취

(다) 1m 깊이까지 시료채취 시 1m 이내에 암반층이 나타나면 그 깊이까지로 함.

(라) 대상지역의 오염상황에 따라 필요할 경우 시료채취 밀도를 높일 수 있으며 개황조사 지점과 중복되지 아니하여야 함

(2) 농업용수 등 기타

오염위치, 오염물질 확산방향 등 현장여건을 고려하여 오염여부를 확인할 수 있는 적정한 지점을 선정하여 시료를 채취

다) 시료채취방법

(1) 시료채취는 면적 1,500㎡(약 500평)당 1개 이상의 지점을 선정

(2) 심토의 시료는 정밀조사 대상 면적에서 일정한 거리간격으로 채취

(3) 그 밖의 사항은 개황조사 방법에 따름

2) 폐기물 매립 및 재활용지역

가) 대상시료：토양, 지하수(필요시 매립 또는 재활용 폐기물 포함)

나) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 토 양 : 조사대상 지역이 10,000㎡ 이하일 경우에는 500㎡당 1개 이상 지점으로 하고, 10,000㎡를 초과할 경우에는 10,000㎡ 까지는 500㎡당 1개 이상의 지점과 10,000㎡를 초과할 때부터 1,000㎡ 초과할 때부터 1개 이상의 지점을 선정

(2) 지하수 : 지하수의 흐름방향을 고려하여 평지의 경우 6개 지점이상, 구배가 있는 지형일 경우 지하수 흐름 하류방향 3개 지점이상에 간이 관측정을 설치. 기존 관측정이 있을 경우에는 이를 이용

(가) 지하수는 지하수위를 기준으로 그 이하까지 간이 관측정을 설치하여 지하수를 채취하고 사용 후에는 양질의 토사로 되메움하여야 함. 다만 암반층까지 굴착하여도 지하수가 나타나지 않을 경우 지하수 조사는 제외

(3) 시료채취 심도 : 개황조사 결과 오염이 우려되는 농도의 깊이까지 채취하되, 암반층이 나타나면 해당 지점에서는 그 깊이까지로 함

다) 시료채취방법

(1) 시료채취 깊이는 1m 간격으로 1점 이상의 시료를 채취

(2) 그 밖의 사항은 개황조사 방법에 따름

3) 산업지역

가) 대상 시료：토양, 지하수(필요시 하천수 포함)

나) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 토양：조사대상 지역이 1,000㎡ 이하일 경우 100㎡에 1개 이상의 지점으로 하고, 1,000㎡를 초과하는 경우에는 1,000㎡까지는 100㎡당 1개 이상의 지점과 1,000㎡를 초과할 때부터 500㎡당  1개 이상의 지점을  선정

(2) 지하수 : 개황조사 결과에 따른 토양오염도를 고려하여 3개 이상 지점에 지하수위를 기준으로 그 이하까지 간이 관측정을 설치하여 지하수를 채취하고 사용 후에는 양질의 토사로 되메움하여야 함. 다만, 암반층까지 굴착하여도 지하수가 나타나지 않을 경우 지하수 조사는 제외

(3) 시료채취 심도 : 개황조사 결과 오염이 우려되는 농도의 깊이까지 채취하며, 암반층이 나타나면 해당 지점에서는 그 깊이까지로 함

다) 시료채취방법

(1) 개황조사 결과 토양오염도가 지하수의 흐름방향에 따라 일정하게 나타날 경우에는 대상지역을 중심으로 조사밀도를 높여 시료를 채취

(2) 시료채취 간격 : 토양시료는 깊이 1m 간격으로 시료를 채취

(3) 그 밖의 사항은 개황조사 방법에 따름

4) 유류 및 유독물 등 저장시설

가) 대상시료：토양, 지하수(필요시 하천수 포함)

나) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 토양：조사대상 지역이 1,000㎡ 이하일 경우 75㎡에 1개 이상의 지점으로 하고, 1,000㎡를 초과하는 경우 1,000㎡까지는 75㎡당 1개 이상의 지점과 1,000㎡를 초과하는 경우 300㎡당  1개 이상의 지점을 선정

(2) 지하수 : 개황조사 결과에 따른 토양오염도를 고려하여 3개 이상  지점에 지하수위를 기준으로 그 이하까지 간이 관측정을 설치하여 지하수를 채취하고 사용 후에는 양질의 토사로 되메움하여야 함. 다만, 암반층까지 굴착하여도 지하수가 나타나지 않을 경우 지하수 조사는 제외

(3) 채취심도 : 토양시료는 개황조사 결과 오염이 우려되는 농도의 깊이까지 채취하며, 암반층이 나타나면 해당 지점에서는 그 깊이까지로 함

(4) 특정토양오염관리대상시설에 대해 개황조사를 생략하고 정밀조사를 실시하는 경우에는 우려기준 초과지점과 오염확산 등을 고려하여 오염현황을 파악할 수 있는 상당거리 이격된 지점 1개 이상을 선정, 개황조사의 심토 채취방법에 따라 시료를 채취하여 지질 및 오염현황을 분석하여야 함

다) 시료채취방법

(1) 개황조사 결과 토양오염도가 지하수의 흐름방향에 따라 일정하게 나타날 경우에는 대상지역을 중심으로 조사밀도를 높여 시료를 채취

(2) 시료채취 간격 : 토양시료는 깊이 1m간격으로 채취하여야 함

(3) 그 밖의 사항은 개황조사 방법에 따름

5) 사격장

가) 대상시료：토양, 지하수(필요시 하천수 및 수로저질 등 포함)

나) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 토양：조사대상 지역이 10,000㎡ 이하일 경우 500㎡ 당 1개 이상지점으로 하고, 10,000㎡를 초과할 경우에는 10,000㎡까지는 500㎡당 1개 이상의 지점과 10,000㎡을 초과할 때부터는 1,000㎡당 1개 이상의 지점을 선정

(2) 지하수 : 개황조사 결과에 따른 토양오염도를 고려하여 3개 이상  지점에 지하수위를 기준으로 그 이하까지 간이 관측정을 설치하여 지하수를 채취하고 사용 후에는 양질의 토사로 되메움하여야 함. 다만, 암반층까지 굴착하여도 지하수가 나타나지 않을 경우 지하수 조사는 제외

(3) 채취심도 : 토양시료는 개황조사 결과 오염이 우려되는 농도의 깊이까지 채취하며, 암반층이 나타나면 해당 지점에서는 그 깊이까지로 함

다) 시료채취방법

(1) 개황조사 결과 토양오염도가 지하수의 흐름방향에 따라 일정하게 나타날 경우에는 대상지역을 중심으로 조사밀도를 높여 시료를 채취

(2) 시료채취 간격 : 토양시료는 오염우려 깊이 1m까지는 0~15㎝, 15~30㎝, 30~60㎝, 60~100㎝에서, 그 이하는 50㎝ 간격으로 각각 1점 이상씩 채취

(3) 그 밖의 사항은 개황조사 방법에 따름

6) 기타 지역

가) 대상시료：토양, 지하수, 필요시 하천수 포함

나) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 토양：조사대상 지역이 1,000㎡ 이하일 경우에는 100㎡당 1개 지점 이상으로 하고, 1,000㎡를 초과할 경우에는 1,000㎡까지는 100㎡당 1개 이상의 지점과 1,000㎡을 초과할 때부터는 500㎡당 1개 이상의 지점을 선정. 다만, 토양오염물질 운송차량의 전복, 지상저장시설의 파손 등 오염사고 발생지역은 75㎡당 1개 이상의 지점을 선정

(2) 지하수 : 개황조사 결과에 따른 토양오염도를 고려하여 3개 이상  지점에 지하수위를 기준으로 그 이하까지 간이 관측정을 설치하여 지하수를 채취하고 사용 후에는 양질의 토사로 되메움하여야 함. 다만 암반층까지 굴착하여도 지하수가 나타나지 않을 경우 지하수 조사는 제외

(3) 채취심도 : 토양시료는 개황조사 결과 오염이 우려되는 농도의 깊이[개황조사가 생략된 경우 다) (3)에 따라 확인된 깊이]까지 채취하며, 암반층이 나타나면 해당 지점에서는 그 깊이까지로 함

다) 시료채취방법

(1) 개황조사 결과 토양오염도가 지하수의 흐름방향에 따라 일정하게 나타날 경우에는 대상지역을 중심으로 조사밀도를 높여 시료를 채취

(2) 시료채취 간격 : 토양시료는 깊이 1m간격으로 채취. 다만, 운반차량의 전복, 지상저장시설의 파손 등 오염사고 발생지역은 50㎝간격으로 채취

(3) 유류 오염사고가 발생된 지역으로 개황조사를 생략하고 정밀조사를 실시하는 경우 오염물질이 바로 유출된 지점과 오염물질의 확산으로 오염이 우려되는 최대거리 등 2개 지점 이상을 선정, 4m 이상 깊이까지 시료를 채취하여 오염심도 등을 조사하여야 함

(4) 그 밖의 사항은 개황조사 방법에 따름

라. 공통사항

1) 시료채취 등 조사지점 선정에 대하여 개황조사 또는 정밀조사 방법에서 별도의 규정이 없는 경우에는 시료채취밀도를 고려하여 그림 5 또는 그림 6과 같이 고정격자법이나 임의격자법에 준하여 선정하는 것을 원칙으로 함. 다만, 조사지점에 건물 등 지장물이 위치하여 시료채취가 불가능한 등 불가피한 경우 일부 지점의 위치를 조정하여 선정 가능

•	•	•	•			•	•	•	•
•	•	•	•			•	•	•	•
•	•	•	•			•	•	•	•
•	•	•	•			•	•	•	•
•	•	•	•			•	•	•	•

그림 5. 고정격자법                   그림 6. 임의격자법

2) 시료량, 시료의 운반 및 보관

토양오염공정시험기준과 수질오염공정시험기준 및 폐기물공정시험기준에서 규정한 시료채취 및 보관 방법 등을 따름

3) 분석방법 : 항목별 분석방법 및 계산과정은 시험기록부에 기록

가) 토양(수로주변 및 하부저질 포함) : 토양오염공정시험기준

나) 농업용수, 갱내수, 지하수 : 수질오염공정시험기준

다) 광재 등 폐기물 : 폐기물공정시험기준

라) 시료는 토양오염공정시험기준 ES 07130 시료의 채취 및 조제 중 2.1 일반지역의 기준에 따라 채취

4) 정화대상 오염토양 산정방법

토양정밀조사 결과 오염물질의 종류, 오염물질별 오염범위 및 오염심도를 기준으로 오염물질별 정화 대상 량을 산정

5) 시료채취 지점도 및 오염분포도 작성

가) 축적 1/500(조사범위가 40,000㎡ 이상인 경우에는 1/5,000) 지도에 시료채취 지점 표기

나) 우려기준 초과 물질에 대한 오염지도를 작성

다) 오염등급을 4등급으로 구분․작성(별표 참조)

라) 오염지도 축적은 시료채취 지점도와 동일한 것 사용(기준초과 지역에 대해서는 오염지도에 지번, 지적자료 첨부)

6) 시료채취, 굴착 등 조사 상황을 확인할 수 있는 사진 등의 자료 확보

7) 기록유지 : 시료채취기록부 및 시험기록부(3년간 보관하되, 전자거래기본법에 의한 전자문서로 보관 가능)

8) 토양오염조사기관이 지중탐사장비를 보유하고 있을 경우 개황조사 시 이를 활용하여 오염원으로부터 거리별 채취지점과 지점별 채취심도를 선정하는 등 조사에 활용 가능

9) 토양정밀조사를 위해 필요한 경우 토양의 이화학 특성분석, 현장 수리시험 등을 실시할 수 있음

제3장. 토양정밀조사 결과 조치

1. 토양정밀조사 결과보고서 작성

가. 조사 개요

1) 과업 명

2) 조사의 배경과 목적

3) 조사 기간 :

- 현장 시료채취(개황조사와 정밀조사 기간 구분)

- 시료분석 및 평가

4) 조사 참여자 명단(시료채취와 분석, 평가 등으로 구분)

나. 조사결과

1) 주변지역의 실태(거주인구, 가구 수, 농경지 현황 등)를 요약기술

2) 오염원으로 나타난 시설의 규모(종류, 발생량, 적치량, 용량 등)와 위치를 지도(A4)에 표시

3) 토양오염도 조사결과는 오염원으로부터 이격거리별로 오염분포도 제시{이격거리, 오염도(평균, 최고, 최저)등}

4) 토양, 수질, 폐기물, 대기질, 수로저질 등에 대해서는 조사지점별, 깊이별, 항목별로 일목요연하게 정리하여 제시

5) 굴착 및 시료채취 등의 현장 작업사진과 시료채취 지점도(토양, 지하수 등) 등 조사관련 자료 첨부

6) 정밀조사를 일부 조정하여 실시한 경우 그 구체적인 사유를 기재하고 이를 증명할 수 있는 자료를 첨부

※ 조사지역에 암반층이 있을 경우 이를 확인할 수 있는 자료(사진 등)를 첨부하여야 함

다. 오염도 등 조사결과에 따른 분석

1) 오염원의 종류․규모, 오염물질의 종류, 오염정도, 오염기간, 오염범위 및 주변 토지이용실태 등에 따른 종합적인 토양오염상태 및 조사자 의견제시

2) 정밀조사 결과를 확인된 오염면적과 오염심도를 토대로 오염물질 별 오염토양의 양을 산정하여 제시

라. 토양오염방지 및 오염토양 정화를 위한 방안

1) 구체적인 토양오염방지를 위한 대책

가) 토양 등의 오염범위, 오염정도를 감안하여 대상지역의 토양오염방지를 위한 사업추진 필요성과 구체적인 방법 제시

나) 특정토양오염관리대상시설 등 오염을 유발할 가능성이 있는 시설이 있을 경우 적정관리방안 제시

2) 오염토양의 정화방법 등 정화 대책

가) 조사지역의 지형, 지질 등 입지상태와 오염물질의 종류 및 오염도를 고려하여 기술적으로 적용 가능한 오염토양 정화방법 등을 비교 제시

마. 향후 관리방안

1) 오염토양 정화과정과 정화이후 오염확산 방지를 위한 방안 제시

2. 보고 및 관리

가. 시․도지사(시장․군수․구청장이 실시한 조사를 포함한다), 지방환경관서의 장 또는 한국환경공단은 법 제5조제4항에 따라 토양정밀조사를 실시한 경우 조사 완료 후 20일 이내에 그 결과를 「붙임」서식에 의하여 환경부장관에게 보고하여야 한다. <개정 2013.6.5>

나. 시장․군수․구청장으로부터 정밀조사 명령을 받은 지역에 대하여 정밀조사를 실시한 토양오염조사기관은 완료한 후 7일 이내에 그 결과보고서를 토양오염원인자와 관할 시장․군수․구청장에게 통보하여야 한다.

다. 시․도지사는 정밀조사결과 토양오염우려기준을 초과한 지점(환경부, 국립환경과학원, 유역(지방)환경청에서 조사한 지점포함)에 대하여 관리대장[토양오염실태조사지침(예규) 별지5호 서식 참조]을 작성․비치하고 이를 관리하여야 한다.

라. 시․도지사 및 시장․군수․구청장은 관리 중인 정밀조사 지역에 대한 오염현황을 통해 해당지역의 토지이용계획 또는 지목이 변경되는 경우 토양오염우려기준 초과여부를 확인하고, 이를 초과할 경우 추가적인 정밀조사 및 오염토양 정화 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제4장. 행정사항

1. 시행일

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

2. 경과조치

이 고시 시행일 이전에 계약이 체결된 토양정밀조사에 대하여는 종전의 「토양정밀조사 지침」(제2009-181호, 2009.8.25)에 따른다.

3. 재검토기한

「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

<개정 2016.7.4>

<별표> <개정 2013.6.5>

오염등급의 구분

등급	등급기준	색 구분	예시
I	토양오염우려기준의 40%(중금속과 불소는 70%) 이하인 지역	흰색	4(7) 이하
Ⅱ	토양오염우려기준의 40%(중금속과 불소는 70%) 초과부터 토양오염우려기준 이하인 지역	녹색	4(7) 초과 10 이하
Ⅲ	토양오염우려기준 초과부터 토양오염대책기준 이하인 지역	노란색	10 초과 20 이하
Ⅳ	토양오염대책기준 초과지역	빨강색	20 초과

예시 : 토양오염우려기준이 10㎎/㎏, 토양오염대책기준이 20㎎/㎏으로 가정하였을 경우 오염등급 판정

[붙임] <개정 2013.6.5>

토양정밀조사 결과보고

1. 조사목적

2. 조사내용

가. 조사대상 지역

나. 조사기간

다. 시료채취현황

종 류	조사지점 번 호	지 번	면적 (㎡)	토지용도 ( )	비 고

※ 작성방법

(1) 종류 : 토양(표토, 심토 등), 수질(하천수, 지하수 등), 폐기물(광미 등), 대기질 등

(2) 조사지점번호 : 조사대상 종류별로 구분 부여

(3) 지번, (4) 면적 : 지적도 및 토지대장에 근거하여 기재

(4) 토지용도 : 지적법에 의한 분류 기재, ( )에는 현재 토지이용상황

라. 조사항목

3. 토양정밀조사결과 및 종합의견

가. 조사지역 개황

나. 조사결과 및 분석

1) 시료채취 현황별 오염도 조사결과 ※ 예시

시료종류	조사지점 번 호	오염도(㎎/㎏)
		pH	Pb	Cu	…	…
. . .

2) 토양, 광미 및 하천수 등 오염도조사결과 현황(총괄) ※ 예시

구 분		시료수	오 염 도(mg/kg)
			pH	Pb	Cu	…	…
토 양 평 균 (최저～ 최고)	표토	12	5.7 (5.0～6.2)	5.419 (2.095～ 7.910)	5.586 (1.416～ 7.465)	…	…
	심토	4
광미(광재)		2
갱 내 수		1
하 천 수		2
․ ․ ․
․ ․ ․
기준(우려/대책)		-	-	100/300	50/125	1.5/4	6/15

3) 오염토양 정화대상량 산정․제시(오염물질 종류별 대상량을 제시)

4) 조사결과 분석

다. 대책 방안

1) 구체적인 토양오염방지 및 정화대책 제시

가) 토양 등의 오염범위, 오염정도 등을 감안하여 대상지역의 토양오염방지사업를 위한 사업 추진 필요성과 구체적인 방법

2) 오염토양의 정화방법 등 정화대책 제시

가) 조사지역의 지형, 지질 등 입지상태와 오염물질의 종류 및 오염도 등을 고려하여 기술적으로 적용가능한 오염토양 정화방법 등

4. 향후 대책계획

가. 오염토양 관리 및 정화를 위한 계획 및 대책 제시

※ 첨부자료 : 조사지역의 시료채취지점도(약도) 및 토양오염도

{시료채취지점 약도 별도 작성 및 축척 1:500 지도 또는 1:300 지적도(조사대상 면적이 40,000㎡이상인 경우 1;5,000지도 또는 1:3,000 지적도)에 표시}